**工程量清单投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工艺做法 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 三防板吊顶 | 1.0厚38镀锌主龙骨间距不大于1000mm，主骨1.0厚高度22，副骨0.8厚，国标全丝吊筋 固定间距不大于1000mm。吊筋距墙间距不大于300mm。 600\*600\*0.8三防硅钙板；2.5\*300白烤漆中心黑线条烤漆龙骨；3.8和2.5镀锌反T吊件 | ㎡ | 720 |  |  |
| 木门 | 实木复合免漆门，木门包含锁、合页、门吸及安装，面积1.8㎡ | 个 | 1 |  |  |
| 拆除 | 人工拆除+建筑垃圾清运 |  |  |  |  |
| 间墙 | 使用国标75主骨，间距不大于400mm，双面自攻丝固定泰山9mm厚石膏板，面积84㎡ | ㎡ | 84 |  |  |
| 改电 | 改电、顺线，移装灯具22盏 | ㎡ | 720 |  |  |

投标人（姓名）：

联系电话：

身份证号码：

圣都中学

2022年7月18日